3 2 1 8 4

IC 1a 5 6 7 8 4

IC 1b

R1 1k

R2

1k8

R3

1k8

FILE: REVISION: DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE

DATE 11. Mai 2003 1.0

Stefan Heimers pwm_endstufe.sch

Pulsweitenmodulierte Endstufe

R4

330

C2

1000uF

SPEAKER

SPK1

+12V

4k7 R5

C1

1n

R6

680k

470k

R7 C3

33n

C4

220n 2 1 J1 Line in

B C

E T1 BD139

B C

E T2 BD140

+12V

L1

C8

20n

2200u

C9

D7

1N4007

D8

1N4007

3 4

4069 5 6

4069 9 8

4069 11 10

4069 13 12

4069

1 2

4069

IC2

C6 3n3

C7 3n3

D1

D2

D3D4

D5

D6

R8

820

R9

820

IC2

+12V

C6

3n3

C10

3300u

+12V

7

14

C5

3n3

tp 1 tp 2

+12V